RF24	                  KEYWORD1
begin	                  KEYWORD2
isChipConnected         KEYWORD2
startListening	        KEYWORD2
stopListening	          KEYWORD2
available	              KEYWORD2
read	                  KEYWORD2
write	                  KEYWORD2
openWritingPipe	        KEYWORD2
openReadingPipe	        KEYWORD2
printDetails	          KEYWORD2
printPrettyDetails      KEYWORD2
rxFifoFull              KEYWORD2
powerDown               KEYWORD2
powerUp	                KEYWORD2
writeFast	              KEYWORD2
writeBlocking	          KEYWORD2
txStandBy	              KEYWORD2
writeAckPayload         KEYWORD2
whatHappened            KEYWORD2
startFastWrite          KEYWORD2
startWrite              KEYWORD2
reUseTX                 KEYWORD2
flush_tx                KEYWORD2
flush_rx                KEYWORD2
testCarrier             KEYWORD2
testRPD                 KEYWORD2
isValid                 KEYWORD2
closeReadingPipe        KEYWORD2
failureDetected         KEYWORD2
setAddressWidth         KEYWORD2
setRetries	            KEYWORD2
setChannel	            KEYWORD2
getChannel              KEYWORD2
setPayloadSize	        KEYWORD2
getPayloadSize	        KEYWORD2
getDynamicPayloadSize   KEYWORD2
enableAckPayload        KEYWORD2
disableAckPayload       KEYWORD2
enableDynamicPayloads   KEYWORD2
disableDynamicPayloads  KEYWORD2
isPVariant              KEYWORD2
setAutoAck	            KEYWORD2
setPALevel	            KEYWORD2
getPALevel              KEYWORD2
getARC                  KEYWORD2
setDataRate             KEYWORD2
getDataRate             KEYWORD2
setCRCLength	          KEYWORD2
getCRCLength            KEYWORD2
disableCRC              KEYWORD2
maskIRQ                 KEYWORD2
txDelay                 KEYWORD2
csDelay                 KEYWORD2
startConstCarrier       KEYWORD2
stopConstCarrier        KEYWORD2
enableDynamicAck        KEYWORD2
isAckPayloadAvailable   KEYWORD2
printf_begin	          KEYWORD2